別記様式第１１号（規格A４）（第１０条、第１８条関係）

|  |
| --- |
| 土壌検査証明書年　　月　　日　　　　　　　　　様　　分析機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境計量士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日に依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について（平成３年環境庁告示第４６号）付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。（検体番号　　　　） |
| 項目 | 単位 | 測定値 | 基準値 | 測定方法 |
| カドミウム | ㎎／ℓ |  | 0.003 |  |
| 全シアン | ㎎／ℓ |  | 不検出 |  |
| 有機燐 | ㎎／ℓ |  | 不検出 |  |
| 鉛 | ㎎／ℓ |  | 0.01 |  |
| 六価クロム | ㎎／ℓ |  | 0.02 |  |
| 砒素 | ㎎／ℓ |  | 0.01 |  |
| 総水銀 | ㎎／ℓ |  | 0.0005 |  |
| アルキル水銀 | ㎎／ℓ |  | 不検出 |  |
| PCB | ㎎／ℓ |  | 不検出 |  |
| ジクロロメタン | ㎎／ℓ |  | 0.02 |  |
| 四塩化炭素 | ㎎／ℓ |  | 0.002 |  |
| クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） | ㎎／ℓ |  | 0.002 |  |
| 1,2-ジクロロエタン | ㎎／ℓ |  | 0.004 |  |
| 1,1-ジクロロエチレン | ㎎／ℓ |  | 0.1 |  |
| 1,2-ジクロロエチレン | ㎎／ℓ |  | 0.04 |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン | ㎎／ℓ |  | 1 |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン | ㎎／ℓ |  | 0.006 |  |
| トリクロロエチレン | ㎎／ℓ |  | 0.01 |  |
| テトラクロロエチレン | ㎎／ℓ |  | 0.01 |  |
| 1,3-ジクロロプロペン | ㎎／ℓ |  | 0.002 |  |
| チウラム | ㎎／ℓ |  | 0.006 |  |
| シマジン | ㎎／ℓ |  | 0.003 |  |
| チオベンカルブ | ㎎／ℓ |  | 0.02 |  |
| ベンゼン | ㎎／ℓ |  | 0.01 |  |
| セレン | ㎎／ℓ |  | 0.01 |  |
| ふっ素 | ㎎／ℓ |  | 0.8 |  |
| ほう素 | ㎎／ℓ |  | 1 |  |
| 1,4-ジオキサン | ㎎／ℓ |  | 0.05 |  |
| 農用地（田に限る。） | 砒素 | ㎎／㎏ |  | 15 |  | 含有試験 |
| 銅 | ㎎／㎏ |  | 125 |  |
| 備考 |  |